# PXFCFSETISPEED (L*X, M*X)

POSIX Subroutine: Sets the input baud rate in a termios structure.

## Module

USE IFPOSIX

CALL PXFCFSETISPEED (jtermios,ispeed,ierror)

jtermios | (Input) INTEGER(4). A handle of structure `termios`.
ispeed | (Input) INTEGER(4). The value of the input baud rate for the structure associated with handle jtermios.
ierror | (Output) INTEGER(4). The error status.

If successful, ierror is set to zero; otherwise, an error code.

### Note

To get a handle for an instance of the `termios` structure, use PXFSTRUCTCREATE with the string 'termios' for the structure name.

Parent topic: POSIX* Library Routines

## See Also

PXFSTRUCTCREATE
PXFCFGETISPEED