# SPORT_GET_TIMEOUTS (W*S)

Serial Port I/O Function: Returns the user selectable timeouts for the serial port.

## Module

USE IFPORT

result = SPORT_GET_TIMEOUTS (port [,rx_int] [,tx_tot_mult] [,tx_tot_const])

port | (Input) Integer. The port number.
rx_int | (Output; optional) INTEGER(4). The receive interval timeout value.
tx_tot_mult | (Output; optional) INTEGER(4). The transmit multiplier part of the timeout value.
tx_tot_const | (Output; optional) INTEGER(4). The transmit constant part of the timeout value.

## Results

The result type is INTEGER(4). The result is zero if successful; otherwise, a Windows* error value.

## Example

    USE IFPORT
    INTEGER(4) iresult
    INTEGER*4  rx_int
    INTEGER*4  tx_tot_mult
    INTEGER*4  tx_tot_const

    iresult =  SPORT_GET_TIMEOUTS( 2, rx_int, tx_tot_mult, tx_tot_const )
    END

Parent topic: Serial Port I/O Library Routines

## See Also

SPORT_SET_TIMEOUTS

Communications and Communications Functions in the Microsoft* Platform SDK