------------------------------------------------------------
TimeQuest Timing Analyzer Summary
------------------------------------------------------------

Type  : Slow 1100mV 85C Model Setup 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_cavhip.arriav_hd_altpe2_hip_top|coreclkout'
Slack : 1.361
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Setup 'reconfig_xcvr_clk'
Slack : 2.144
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Setup 'n/a'
Slack : 7.984
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Hold 'reconfig_xcvr_clk'
Slack : 0.283
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Hold 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_cavhip.arriav_hd_altpe2_hip_top|coreclkout'
Slack : 0.368
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Hold 'n/a'
Slack : 16.160
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Recovery 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_cavhip.arriav_hd_altpe2_hip_top|coreclkout'
Slack : 2.178
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Recovery 'reconfig_xcvr_clk'
Slack : 5.292
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Removal 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_cavhip.arriav_hd_altpe2_hip_top|coreclkout'
Slack : 0.646
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Removal 'reconfig_xcvr_clk'
Slack : 0.663
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|av_xcvr_tx_pll_inst|pll[0].pll.cmu_pll.tx_pll|clkcdr'
Slack : 0.200
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[0].rx_pma.rx_cdr|clk90bdes'
Slack : 0.200
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[1].rx_pma.rx_cdr|clk90bdes'
Slack : 0.200
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[2].rx_pma.rx_cdr|clk90bdes'
Slack : 0.200
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[3].rx_pma.rx_cdr|clk90bdes'
Slack : 0.200
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_tx_pma|tx_pma_insts[0].av_tx_pma_ch_inst|tx_pma_ch.tx_cgb|lfclkp'
Slack : 0.998
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_tx_pma|tx_pma_insts[1].av_tx_pma_ch_inst|tx_pma_ch.tx_cgb|lfclkp'
Slack : 0.998
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_tx_pma|tx_pma_insts[2].av_tx_pma_ch_inst|tx_pma_ch.tx_cgb|lfclkp'
Slack : 0.998
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_tx_pma|tx_pma_insts[3].av_tx_pma_ch_inst|tx_pma_ch.tx_cgb|lfclkp'
Slack : 0.998
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[0].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_rx_pcs|wys|txpmaclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[0].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_tx_pcs|wys|txpmalocalclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[1].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_rx_pcs|wys|txpmaclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[1].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_tx_pcs|wys|txpmalocalclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[2].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_rx_pcs|wys|txpmaclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[2].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_tx_pcs|wys|txpmalocalclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[3].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_rx_pcs|wys|txpmaclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[3].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_tx_pcs|wys|txpmalocalclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[0].rx_pma.rx_pma_deser|clk90b'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[1].rx_pma.rx_pma_deser|clk90b'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[2].rx_pma.rx_pma_deser|clk90b'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[3].rx_pma.rx_pma_deser|clk90b'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_tx_pma|tx_pma_insts[1].av_tx_pma_ch_inst|tx_pma_ch.tx_cgb|cpulseout'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_tx_pma|tx_pma_insts[1].av_tx_pma_ch_inst|tx_pma_ch.tx_cgb|lfclkpout'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_tx_pma|tx_pma_insts[1].av_tx_pma_ch_inst|tx_pma_ch.tx_cgb|pclkout'
Slack : 2.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'sv_reconfig_pma_testbus_clk_0'
Slack : 2.507
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_cavhip.arriav_hd_altpe2_hip_top|coreclkout'
Slack : 3.023
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'reconfig_xcvr_clk'
Slack : 3.030
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'alt_cal_av_edge_detect_clk'
Slack : 4.334
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'refclk_clk'
Slack : 5.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Setup 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_cavhip.arriav_hd_altpe2_hip_top|coreclkout'
Slack : 1.542
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Setup 'reconfig_xcvr_clk'
Slack : 2.267
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Setup 'n/a'
Slack : 8.504
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Hold 'reconfig_xcvr_clk'
Slack : 0.263
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Hold 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_cavhip.arriav_hd_altpe2_hip_top|coreclkout'
Slack : 0.355
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Hold 'n/a'
Slack : 15.999
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Recovery 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_cavhip.arriav_hd_altpe2_hip_top|coreclkout'
Slack : 2.283
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Recovery 'reconfig_xcvr_clk'
Slack : 5.468
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Removal 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_cavhip.arriav_hd_altpe2_hip_top|coreclkout'
Slack : 0.579
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Removal 'reconfig_xcvr_clk'
Slack : 0.592
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|av_xcvr_tx_pll_inst|pll[0].pll.cmu_pll.tx_pll|clkcdr'
Slack : 0.200
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[0].rx_pma.rx_cdr|clk90bdes'
Slack : 0.200
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[1].rx_pma.rx_cdr|clk90bdes'
Slack : 0.200
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[2].rx_pma.rx_cdr|clk90bdes'
Slack : 0.200
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[3].rx_pma.rx_cdr|clk90bdes'
Slack : 0.200
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_tx_pma|tx_pma_insts[0].av_tx_pma_ch_inst|tx_pma_ch.tx_cgb|lfclkp'
Slack : 0.999
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_tx_pma|tx_pma_insts[1].av_tx_pma_ch_inst|tx_pma_ch.tx_cgb|lfclkp'
Slack : 0.999
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_tx_pma|tx_pma_insts[2].av_tx_pma_ch_inst|tx_pma_ch.tx_cgb|lfclkp'
Slack : 0.999
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_tx_pma|tx_pma_insts[3].av_tx_pma_ch_inst|tx_pma_ch.tx_cgb|lfclkp'
Slack : 0.999
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[0].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_rx_pcs|wys|txpmaclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[0].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_tx_pcs|wys|txpmalocalclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[1].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_rx_pcs|wys|txpmaclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[1].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_tx_pcs|wys|txpmalocalclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[2].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_rx_pcs|wys|txpmaclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[2].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_tx_pcs|wys|txpmalocalclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[3].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_rx_pcs|wys|txpmaclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[3].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_tx_pcs|wys|txpmalocalclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[0].rx_pma.rx_pma_deser|clk90b'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[1].rx_pma.rx_pma_deser|clk90b'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[2].rx_pma.rx_pma_deser|clk90b'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[3].rx_pma.rx_pma_deser|clk90b'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_tx_pma|tx_pma_insts[1].av_tx_pma_ch_inst|tx_pma_ch.tx_cgb|cpulseout'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_tx_pma|tx_pma_insts[1].av_tx_pma_ch_inst|tx_pma_ch.tx_cgb|lfclkpout'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_tx_pma|tx_pma_insts[1].av_tx_pma_ch_inst|tx_pma_ch.tx_cgb|pclkout'
Slack : 2.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'sv_reconfig_pma_testbus_clk_0'
Slack : 2.495
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_cavhip.arriav_hd_altpe2_hip_top|coreclkout'
Slack : 2.953
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'reconfig_xcvr_clk'
Slack : 3.005
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'alt_cal_av_edge_detect_clk'
Slack : 4.305
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'refclk_clk'
Slack : 5.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Setup 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_cavhip.arriav_hd_altpe2_hip_top|coreclkout'
Slack : 2.924
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Setup 'reconfig_xcvr_clk'
Slack : 3.675
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Setup 'n/a'
Slack : 11.589
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Hold 'reconfig_xcvr_clk'
Slack : 0.172
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Hold 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_cavhip.arriav_hd_altpe2_hip_top|coreclkout'
Slack : 0.187
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Hold 'n/a'
Slack : 13.723
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Recovery 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_cavhip.arriav_hd_altpe2_hip_top|coreclkout'
Slack : 4.843
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Recovery 'reconfig_xcvr_clk'
Slack : 6.138
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Removal 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_cavhip.arriav_hd_altpe2_hip_top|coreclkout'
Slack : 0.328
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Removal 'reconfig_xcvr_clk'
Slack : 0.345
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|av_xcvr_tx_pll_inst|pll[0].pll.cmu_pll.tx_pll|clkcdr'
Slack : 0.200
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[0].rx_pma.rx_cdr|clk90bdes'
Slack : 0.200
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[1].rx_pma.rx_cdr|clk90bdes'
Slack : 0.200
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[2].rx_pma.rx_cdr|clk90bdes'
Slack : 0.200
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[3].rx_pma.rx_cdr|clk90bdes'
Slack : 0.200
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_tx_pma|tx_pma_insts[0].av_tx_pma_ch_inst|tx_pma_ch.tx_cgb|lfclkp'
Slack : 0.996
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_tx_pma|tx_pma_insts[1].av_tx_pma_ch_inst|tx_pma_ch.tx_cgb|lfclkp'
Slack : 0.996
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_tx_pma|tx_pma_insts[2].av_tx_pma_ch_inst|tx_pma_ch.tx_cgb|lfclkp'
Slack : 0.996
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_tx_pma|tx_pma_insts[3].av_tx_pma_ch_inst|tx_pma_ch.tx_cgb|lfclkp'
Slack : 0.996
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[0].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_rx_pcs|wys|txpmaclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[0].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_tx_pcs|wys|txpmalocalclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[1].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_rx_pcs|wys|txpmaclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[1].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_tx_pcs|wys|txpmalocalclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[2].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_rx_pcs|wys|txpmaclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[2].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_tx_pcs|wys|txpmalocalclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[3].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_rx_pcs|wys|txpmaclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[3].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_tx_pcs|wys|txpmalocalclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[0].rx_pma.rx_pma_deser|clk90b'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[1].rx_pma.rx_pma_deser|clk90b'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[2].rx_pma.rx_pma_deser|clk90b'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[3].rx_pma.rx_pma_deser|clk90b'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_tx_pma|tx_pma_insts[1].av_tx_pma_ch_inst|tx_pma_ch.tx_cgb|cpulseout'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_tx_pma|tx_pma_insts[1].av_tx_pma_ch_inst|tx_pma_ch.tx_cgb|lfclkpout'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_tx_pma|tx_pma_insts[1].av_tx_pma_ch_inst|tx_pma_ch.tx_cgb|pclkout'
Slack : 2.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_cavhip.arriav_hd_altpe2_hip_top|coreclkout'
Slack : 2.944
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'sv_reconfig_pma_testbus_clk_0'
Slack : 3.197
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'reconfig_xcvr_clk'
Slack : 3.238
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'alt_cal_av_edge_detect_clk'
Slack : 4.600
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 85C Model Minimum Pulse Width 'refclk_clk'
Slack : 5.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Setup 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_cavhip.arriav_hd_altpe2_hip_top|coreclkout'
Slack : 3.542
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Setup 'reconfig_xcvr_clk'
Slack : 4.095
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Setup 'n/a'
Slack : 12.455
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Hold 'reconfig_xcvr_clk'
Slack : 0.160
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Hold 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_cavhip.arriav_hd_altpe2_hip_top|coreclkout'
Slack : 0.177
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Hold 'n/a'
Slack : 13.549
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Recovery 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_cavhip.arriav_hd_altpe2_hip_top|coreclkout'
Slack : 5.008
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Recovery 'reconfig_xcvr_clk'
Slack : 6.370
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Removal 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_cavhip.arriav_hd_altpe2_hip_top|coreclkout'
Slack : 0.298
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Removal 'reconfig_xcvr_clk'
Slack : 0.313
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|av_xcvr_tx_pll_inst|pll[0].pll.cmu_pll.tx_pll|clkcdr'
Slack : 0.200
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[0].rx_pma.rx_cdr|clk90bdes'
Slack : 0.200
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[1].rx_pma.rx_cdr|clk90bdes'
Slack : 0.200
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[2].rx_pma.rx_cdr|clk90bdes'
Slack : 0.200
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[3].rx_pma.rx_cdr|clk90bdes'
Slack : 0.200
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_tx_pma|tx_pma_insts[0].av_tx_pma_ch_inst|tx_pma_ch.tx_cgb|lfclkp'
Slack : 0.997
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_tx_pma|tx_pma_insts[1].av_tx_pma_ch_inst|tx_pma_ch.tx_cgb|lfclkp'
Slack : 0.997
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_tx_pma|tx_pma_insts[2].av_tx_pma_ch_inst|tx_pma_ch.tx_cgb|lfclkp'
Slack : 0.997
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_tx_pma|tx_pma_insts[3].av_tx_pma_ch_inst|tx_pma_ch.tx_cgb|lfclkp'
Slack : 0.997
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[0].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_rx_pcs|wys|txpmaclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[0].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_tx_pcs|wys|txpmalocalclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[1].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_rx_pcs|wys|txpmaclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[1].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_tx_pcs|wys|txpmalocalclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[2].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_rx_pcs|wys|txpmaclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[2].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_tx_pcs|wys|txpmalocalclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[3].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_rx_pcs|wys|txpmaclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pcs|ch[3].inst_av_pcs_ch|inst_av_hssi_8g_tx_pcs|wys|txpmalocalclk'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[0].rx_pma.rx_pma_deser|clk90b'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[1].rx_pma.rx_pma_deser|clk90b'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[2].rx_pma.rx_pma_deser|clk90b'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_rx_pma|rx_pmas[3].rx_pma.rx_pma_deser|clk90b'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_tx_pma|tx_pma_insts[1].av_tx_pma_ch_inst|tx_pma_ch.tx_cgb|cpulseout'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_tx_pma|tx_pma_insts[1].av_tx_pma_ch_inst|tx_pma_ch.tx_cgb|lfclkpout'
Slack : 1.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_pcie_xcvr.av_xcvr_pipe_native_hip|inst_av_xcvr_native|inst_av_pma|av_tx_pma|tx_pma_insts[1].av_tx_pma_ch_inst|tx_pma_ch.tx_cgb|pclkout'
Slack : 2.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'top|pcie_256_hip_avmm_0|a5_hip_ast|altpcie_av_hip_128bit_atom|g_cavhip.arriav_hd_altpe2_hip_top|coreclkout'
Slack : 2.980
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'sv_reconfig_pma_testbus_clk_0'
Slack : 3.204
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'reconfig_xcvr_clk'
Slack : 3.223
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'alt_cal_av_edge_detect_clk'
Slack : 4.618
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 0C Model Minimum Pulse Width 'refclk_clk'
Slack : 5.000
TNS   : 0.000

------------------------------------------------------------
