# _mm_pow_pd, _mm256_pow_pd

Calculates exponential value of one argument raised to the other argument. Vector variant of pow(x, y) function for a 128-bit/256-bit vector argument of float64 values.

## Syntax

extern __m128d _mm_pow_pd(__m128d v1, __m128d v2);

extern __m256d _mm256_pow_pd(__m256d v1, __m256d v2);

## Arguments

v1 | vector with float64 values
v2 | vector with float64 values

## Description

Calculates the exponential value of each vector v1 element raised to the power of the corresponding vector v2 element.

## Returns

128-bit/256-bit vector with the result of the operation.

### Note

Many routines in the Short Vector Math Library (SVML) are more optimized for Intel® microprocessors than for non-Intel microprocessors.

Parent topic: Intrinsics for Exponential Operations