# _mm256_min_epi8/16/32

Determines the minimum value between two vectors with packed signed byte/word/doubleword integers. The corresponding Intel® AVX2 instruction is VPMINSB, VPMINSW, or VPMINSD.

## Syntax

extern __m256i _mm256_min_epi8(__m256i s1, __m256i s2);

extern __m256i _mm256_min_epi16(__m256i s1, __m256i s2);

extern __m256i _mm256_min_epi32(__m256i s1, __m256i s2);

## Arguments

s1 | integer source vector used for the operation
s2 | integer source vector used for the operation

## Description

Performs a SIMD compare of the packed signed byte, word, or doubleword integers in source vectors s1 and s2 and returns the minimum value for each pair of integers to the destination vector.

## Returns

Destination vector with result of the compare operation.

Parent topic: Intrinsics for Compare Operations