# _mm_pow_ps, _mm256_pow_ps

Calculates exponential value of one argument raised to the other argument. Vector variant of pow(x, y) function for a 128-bit/256-bit vector argument of float32 values.

## Syntax

extern __m128 _mm_pow_ps(__m128 v1, __m128 v2);

extern __m256 _mm256_pow_ps(__m256 v1, __m256 v2);

## Arguments

v1 | vector with float32 values
v2 | vector with float32 values

## Description

Calculates the exponential value of each vector v1 element raised to the power of the corresponding vector v2 element.

## Returns

128-bit/256-bit vector with the result of the operation.

### Note

Many routines in the Short Vector Math Library (SVML) are more optimized for Intel® microprocessors than for non-Intel microprocessors.

Parent topic: Intrinsics for Exponential Operations